Блок-схема работы moop

Начало

Не зарегистрирован. Воспроизводим заданное сообщение.

Номер абонента зарегистрирован в ИБ

Получение данных из ИБ по номеру телефона (номер ЛС, счетчики)

Определение номера телефона абонента

Ответ на входящий вызов (ATA)

Воспроизводим прощальное сообщение

Кладем трубку (ATH)

Конец

Заносим данные в ИБ

да

нет

Ввод показаний по счетчикам

Зарегистрирован. Приветствуем (если есть спец запись, то ею)

Воспроизведение записи с номерами счетчиков («Введите показания по счетчику №N»)

Включаем DTMF

Ввод показаний по счетчикам

Получен сигнал DTMF

да

нет

да

Это #

нет

Накапливаем символы – количество кубов

Ввод завершен

нет

да

Ввод корректен

Последний счетчик

Воспроизводим сообщение о некорректном вводе

да

нет

Ввод показаний по счетчикам

Выключаем DTMF